-pour pouvoir connecter des machines éloignés en utilisant les WAN par exemple

-Parce que la plus petite MTU des réseaux existants est de 576 octets

-Une machine qui peut être accéder par plusieurs réseaux

-ID : IP destinaire

-IN : IP réseau